{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式","表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","表10_2_2-11 编制说明","0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价","0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[1,1,1,5],[2,0,2,6],[3,2,3,6],[4,1,4,2],[4,5,4,6],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,0,10,2],[10,5,10,6]]}
["【表10.2.2-1】"]
[null,"车队办公室装修项目",{"$nulls":4},"工程"]
["招标工程量清单"]
[]
[]
["招  标  人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]
["造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]

{"sheet":"表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","index":1,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,5],[3,0,3,6],[5,1,5,2],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,0,12,2],[12,5,12,6]]}
["【表10.2.2-2】"]
[null,"车队办公室装修项目",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标工程量清单"]
[]
["招  标  人:",{"$nulls":3},"造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)",{"$nulls":3},"\n(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人:",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人:"]
[null,"\n(签字或盖章)",{"$nulls":3},"\n(签字或盖章)"]
["编  制  人:",{"$nulls":3},"复  核  人:"]
[null,"\n(造价工程师签字盖专用章)",{"$nulls":3},"\n(造价工程师签字盖专用章)"]
["编制时间:","2022-08-05",null,null,"复核时间:","2022-08-05"]

{"sheet":"表10_2_2-11 编制说明","index":2,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,1],[3,0,4,2]]}
["【表10.2.2-11】"]
["编制说明"]
["工程名称:车队办公室装修项目",null,"第1页 共1页"]
["一、编制依据：\n    1.本工程为车队办公室装修项目。\n    2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；\n    3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；\n    4、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；\n    5、《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；\n    6、主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2022年第7期计入；\n二、工程质量、工期、材料、施工等要求：详见招标文件。\n三、清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。\n四、其他有关说明：\n   1、装饰材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。\n   2、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。\n   3、单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合施工图纸、清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。\n   4、措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。\n   5、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：\n      1）、环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；\n      2）、施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；\n      3）、要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；\n      4）、本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；\n      5）、垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；\n      6）、施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由建设单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；\n      7）、施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；\n      8）、对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整；\n      9）、本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；\n      10）、本工程所有有关石材或块料的清单子目，投标综合单价中均应包括材料的切割、开槽、倒角磨边、防腐防锈、六面防护等费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；\n      11）、所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；\n      12)、同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；\n      13)、天棚工程报价中须包含灯孔、上人孔、空调进出风口的费用；\n五、品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：\n      1、灯具：欧普、雷士、阳光\n      2、开关、插座：正泰、德力西、人民\n      3、电线、电缆：杭州中策、久盛、元通\n      4、乳胶漆：立邦、多乐士、华润\n     "]
[]
[" "]

{"sheet":"0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","index":3,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[16,0,16,6],[20,0,20,2],[21,0,21,11],[22,0,22,5],[22,6,22,8],[22,9,22,11],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,23,10],[23,11,25,11],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[24,8,24,10],[35,0,35,6],[39,0,39,2],[40,0,40,11],[41,0,41,5],[41,6,41,8],[41,9,41,11],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[42,2,44,2],[42,3,44,3],[42,4,44,4],[42,5,44,5],[42,6,42,10],[42,11,44,11],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,8,43,10],[59,0,59,6],[60,0,60,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"1、拆除工程",null,null,"0"]
["1","01B001","拆除","墙面橱窗等物品拆除，水槽拆除，孔洞修补，ATM机分隔、防盗门、内部分隔墙拆除，墙面乳胶漆面铲除，注意保护吊顶及地砖地面，垃圾外运。","项","1"]
[null,null,"2、分隔墙",null,null,"0"]
["2","010401008001","填充墙","200mm砂加气混凝土砌块隔墙，地面开槽嵌入式砌筑，砌墙区域硅钙板吊顶拆除，墙体与顶板有效稳固链接。","m3","12.00"]
["3","011201001001","墙面一般抹灰","新砌墙体13厚1:3水泥石灰砂浆打底扫毛，5厚1：1:2.5水泥石灰砂浆抹平","m2","120.00"]
[null,null,"3、顶面和地面",null,null,"0"]
["4","011302001001","吊顶天棚","硅钙板吊顶（硅钙板吊顶更换）\n1、U38轻钢龙骨基层；\n2、硅钙板面层；","m2","132.00"]
["5","011102003001","块料楼地面","600*600地砖地面\n1、破损地砖拆除；\n2、同色地砖水泥砂浆铺贴。","m2","9.50"]
["6","011105003001","块料踢脚线","100mm高地砖同色加工地砖踢脚线，包含地砖加工，磨边，打胶。","m2","4.80"]
[null,null,"4、门窗",null,null,"0"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第2页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["7","010802001001","金属（塑钢）门","100系列铝合金平开门，8mm钢化玻璃，门宽900mm*门高2100mm，包含合页、门锁等五金","m2","3.80"]
["8","010807001001","金属（塑钢、断桥）窗","门边及上部100系列铝合金固定窗，8mm钢化玻璃，与顶面及地面有效连接，包含打胶。","m2","18.60"]
["9","01B002","换玻璃","铝合金玻璃门破损玻璃更换，更换为中空钢化玻璃（5+5）","m2","1.50"]
[null,null,"5、墙面",null,null,"0"]
["10","011407001001","墙面喷刷涂料","1、墙面钉孔及其他孔洞修补；\n2、界面处理；\n3、满批腻子二遍，白色乳胶漆三遍","m2","286.00"]
[null,null,"6、其他",null,null,"0"]
["11","01B003","消防箱移位","老隔墙上消防箱移位至南墙，包含拆除，管线加长等","项","1"]
["12","030404017001","配电箱","成套分户钢制配电箱从总箱处接出（PZ30-16；16回路；明装）：长366mm*宽230mm*深95mm；包含100A4P空开带漏电保护1个，16A1P空开10个，100A三相四线直接式电表1只（明装）","台","2"]
["13","01B004","拖把池","拖把池，给水从南面明管接出，包含墙体打洞，水管、龙头等","个","2"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第3页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["14","01B005","排水改造","包含地面开槽、埋管、墙体开洞等","项","1"]
{"$rows_empty":13}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价","index":4,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[18,0,18,6],[19,0,19,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","01B006","其他技术措施费","投标单位通过勘察现场后对本项目预期所产生的其他技术措施费做出报价，包含水电配合的打孔、材料搬运、脚手架、成品保护、保护性拆除、垃圾外运等","项","1"]
{"$rows_empty":11}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","index":5,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[18,0,18,6],[22,0,22,2],[23,0,23,11],[24,0,24,5],[24,6,24,8],[24,9,24,11],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,5],[25,6,25,10],[25,11,27,11],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[26,8,26,10],[41,0,41,6],[42,0,42,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"K 给排水、采暖、燃气工程分部名称]",null,null,"0"]
["1","031003013001","水表","4分水表","组","1"]
["2","031001006001","塑料管","室内PPR塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25,壁厚3.5mm，管道消毒、冲洗，含保温及其他配件","m","25.00"]
["3","011615001001","开孔（打洞）","墙体开洞，包含排水管、明沟、排气管安装完毕后防水封补。","个","2"]
["4","031001006002","塑料管","室内PVC-U塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75，壁厚2.3mm","m","15.00"]
["5","03B001","自来水过滤器","4分前置自来水过滤器","个","1"]
[null,null,"D 电气设备安装工程",null,null,"0"]
["6","030412005001","荧光灯","38瓦白光源，600*600LED平板灯","套","21"]
["7","030404035001","插座","86型10A5孔插座（2+3），暗装，含暗盒","个","30"]
["8","030404034001","照明开关","86型开关（单开）","个","4"]
["9","030502012001","信息插座","86型网线插座（暗装，含暗盒）","个","14"]
["10","030411004001","配线","BV2.5平方单芯铜线","m","880.00"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["11","030411004002","配线","BVR2.5平方单芯铜线","m","440.00"]
["12","030411004003","配线","BV4平方单芯铜线","m","104.00"]
["13","030411004004","配线","BVR4平方单芯铜线","m","52.00"]
["14","030408001001","电力电缆","YJV国标5芯铜芯电缆（3*16+2*10）","m","35.00"]
["15","030411001002","配管","砖、混凝土结构暗配40KBG管 公称直径（DN）40","m","30.00"]
["16","030411001001","配管","砖、混凝土结构暗配20PVC管 公称直径（DN）≤20","m","492.00"]
[null,null,"增加"]
["17","030404033001","风扇","1.风扇安装换气扇","台","2"]
["18","030502005001","双绞线缆","6类网线","m","226.00"]
[]
[]
[]
[]
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价","index":6,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[20,0,20,6],[21,0,21,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","031301017001","脚手架搭拆","脚手架搭拆","项","1"]
{"$rows_empty":13}
["本页小计"]
["合计"]