{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式","表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","表10_2_2-11 编制说明","0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价","0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[1,1,1,5],[2,0,2,6],[3,2,3,6],[4,1,4,2],[4,5,4,6],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,0,10,2],[10,5,10,6]]}
["【表10.2.2-1】"]
[null,"东校区田径场体测室改造项目",{"$nulls":4},"工程"]
["招标工程量清单"]
[]
[]
["招  标  人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]
["造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]

{"sheet":"表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","index":1,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,5],[3,0,3,6],[5,1,5,2],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,0,12,2],[12,5,12,6]]}
["【表10.2.2-2】"]
[null,"东校区田径场体测室改造项目",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标工程量清单"]
[]
["招  标  人:",{"$nulls":3},"造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)",{"$nulls":3},"\n(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人:",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人:"]
[null,"\n(签字或盖章)",{"$nulls":3},"\n(签字或盖章)"]
["编  制  人:",{"$nulls":3},"复  核  人:"]
[null,"\n(造价工程师签字盖专用章)",{"$nulls":3},"\n(造价工程师签字盖专用章)"]
["编制时间:","2024-03-01",null,null,"复核时间:","2024-03-01"]

{"sheet":"表10_2_2-11 编制说明","index":2,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,1],[3,0,4,2]]}
["【表10.2.2-11】"]
["编制说明"]
["工程名称:东校区田径场体测室改造项目",null,"第1页 共1页"]
["一、编制依据：\n    1、东校区田径场体测室改造项目。\n    2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；\n    3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；\n    4、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；\n    5、《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；\n    6、主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2024年第1期计入；\n二、工程质量、工期、材料、施工等要求：详见招标文件。\n三、清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。\n四、其他有关说明：\n   1、装饰材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。\n   2、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。\n   3、单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合施工图纸、清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。\n   4、措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。\n   5、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：\n      1）、环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；\n      2）、施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；\n      3）、要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；\n      4）、本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；\n      5）、垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；\n      6）、施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由建设单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；\n      7）、施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；\n      8）、对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整；\n      9）、本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；"]
[]
[" "]

{"sheet":"0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","index":3,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[18,0,18,6],[19,0,19,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","011302001001","吊顶天棚","轻钢龙骨600*600硅钙板吊顶","m2","120.00"]
["2","010402001001","砌块墙","蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆）","m3","6.10"]
["3","011210002001","金属隔断","双层轻钢龙骨双面石膏板隔墙","m2","19.00"]
["4","010807001001","金属（塑钢、断桥）窗","铝合金推拉窗安装","m2","1.76"]
["5","010802004001","防盗门","定制防盗门安装：2050*960","樘","1"]
["6","010802004002","防盗门","定制防盗门安装：2050*1480","樘","1"]
["7","011407001001","墙面喷刷涂料","1、抹灰面批刮腻子，挂网格布\n2、墙面乳胶漆3遍","m2","100.00"]
["8","010510003001","过梁","预制水泥过粱板","块","2"]
["9","011505010001","镜面玻璃","墙面镜子玻璃，含不锈钢包边，细木工板基层","m2","28.80"]
["10","011603001001","木构件拆除","拆除原有葡萄架顶，含垃圾外运","m2","120.00"]
["11","010401012001","零星砌砖","双开门拓宽50CM，零星修补，内外乳胶修补","个","1"]
[]
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价","index":4,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[19,0,19,6],[20,0,20,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","011701006001","满堂脚手架","装饰脚手架","项","1"]
["2","031301018001","其他措施","完成本工程需要的其他措施费，含垃圾外运，保洁等，结算不做调整","项","1"]
{"$rows_empty":11}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","index":5,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[19,0,19,6],[23,0,23,2],[24,0,24,11],[25,0,25,5],[25,6,25,8],[25,9,25,11],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,5,28,5],[26,6,26,10],[26,11,28,11],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,27,10],[43,0,43,6],[44,0,44,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","030404017001","配电箱","4回路配电箱安装","台","1"]
["2","030404017002","配电箱","10回路配电箱安装","台","1"]
["3","030412005001","荧光灯","600*600 LED平板灯","套","5"]
["4","030412005002","荧光灯","600*600 LED平板灯拆除后，重新安装（利旧，新配灯管）","套","11"]
["5","030412002001","工厂灯","200W投光灯","套","1"]
["6","030411001001","配管","砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）20","m","195.00"]
["7","030411004001","配线","穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BV2.5","m","540.00"]
["8","030411004002","配线","穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BV4","m","122.00"]
["9","030502005001","双绞线缆","6类网线","m","233.00"]
["10","030404034001","照明开关","跷板暗开关单控 2联","个","2"]
["11","030404034002","照明开关","跷板暗开关单控3联","个","1"]
["12","030404035001","插座","单相带接地暗二三级插座电流（A）≤16","个","4"]
["13","030404035002","插座","单相带接地暗空调插座电流（A）≤16","个","1"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["14","030404035003","插座","信息插座","个","2"]
{"$rows_empty":13}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价","index":6,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[20,0,20,6],[21,0,21,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","031301017001","脚手架搭拆","脚手架搭拆","项","1"]
{"$rows_empty":13}
["本页小计"]
["合计"]